ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых, сухих помещениях, имеющих отопление и вентиляцию с температурой воздуха не ниже 100 С и не выше +400 С , относительной влажности 65-85%.
3. Использование мебельной продукции, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке.
4. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели.
соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.
5. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.
6. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать их.
7. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
8. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
9. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.
10. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
11. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными мебельными пленками, следует сухой мягкой тканью.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

1. Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений.
3. При транспортировании изделий дверки и ящики должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключающем их открывание или выдвигание.
4. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.
5. Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фант мебель***ИП Феоктистов А.А.***Россия, Республика Марий Элг.Волжск, ул.Горная, д.1**www.fant-mebel.ru** | **Набор мебели для спальни серии**ОЛЬГА – 14КОМОД № 2Инд.Н15-04/14-3.2 Пр.НМФ0004.01.14.03.2.00  | **ЕАС** |
| Соответствует ТР ТС 025/2012,ГОСТ 16371-2014ЕАЭС № RU Д-RU.ПЩ01.В.19406 | *Дата выпуска\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.*Гарантийный срок 12 мес.Срок службы 5 лет. |

✄

отрезать и приклеить

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации.

- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.

Условия гарантии

- При возникновении претензий по некомплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копии), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей. При обнаружении брака внутри неповрежденной упаковки, необходимо сохранить оригинальную упаковку и не собирать бракованное изделие.

- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

***Гарантийное обслуживание не производится:***

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Партия №

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

**Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Дата реализации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 (печать магазина)

**Вид доставки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Талон сохранять до истечении гарантийного срока. (подпись покупателя)

**Срок службы изделия 5 лет.**

Претензии направляются по адресу:

Россия, 425000, р.Марий Эл, г.Волжск, ул. Горная, д.1,тел. 8 (83631) 4-55-05

 ИП Феоктистов А.А.

**Мебель для спальни серии**

**ОЛЬГА 14, ОЛЬГА 15**

**КОМОД № 2**

Инд. Н15-04/14-3.2. Пр. НМФ. 0004.01.14.03.2.00

Инд. Н15-04/15-3.2. Пр. НМФ. 0004.01.15.03.2.00

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Комод № 2

серии «Ольга 14»

Комод № 2

серии «Ольга 15»

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

комода № 2 серии “Ольга 14”, “Ольга 15”

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке,

порядка которых просим Вас придерживаться.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сбор.поз. | Наименование  | Мат-л | Размер, мм. | К-во, шт. | № пак. |
| 1, 2, 3 | Бок / средник | ЛДСП | 902\*458\*16 | 1+1+1 | 2 |
| 4, 5 | Крышка /дно  | ЛДСП | 1074\*488\*16 | 1+1 | 1 |
| 6 | Полка вкладная | ЛДСП | 332\*448\*16 | 2 | 1 |
| 7, 8 | Деталь ящика  | ЛДСП | 128\*633\*16 | 4+4 | 1 |
| 9  | Деталь ящика  | ЛДСП | 128\*450\*16 | 8 | 1(5), 2(3) |
| *10* | *Дверь в сборе*  | *Сборн.* | 894\*356\*22 | 1 | 2 |
| *11* | *Накладка в сборе* | *Сборн.* | 222\*710\*22 | 4 | 2 |
| 12 | Стенка задняя | ДВП | 712\*464\*4 | 2 | 1 |
| 13 | Стенка задняя | ЛДВП | 930\*355\*4 | 1 | 1 |
| 14 | Дно ящика  | ЛДВП | 664\*450\*4 | 4 | 1 |
| 1п | Профиль соединительный | пласт | 690  | 1 | 1 |

**ФУРНИТУРА\* (в пакете № 3 )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обозначение | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| 1 |  | Евровинт | шт. | 22 |
| 2 |  | Евроключ | шт. | 1 |
| 3 |  | Направляющие 450 мм, ролик | компл. | 4 |
| 4 |  | Ножка | шт. | 5 |
| 5 |  | Ручка кнопка | шт. | 4 |
| 6 |  | Винт М4\*10 мм | шт. | 4 |
| 7 |  | Шайба | шт. | 4 |
| 8 |  | Ручка 128мм | шт. | 1 |
| 9 |  | Петля  | шт. | 2 |
| 10 |  | Шкант | шт. | 8 |
| 11 |  | Стяжка эксцентриковая | шт. | 14 |
| 12 |  | Полкодержатель | шт. | 8 |
| 13 |  | Шуруп 3\*16 зол. (направл) | шт. | 32 |
| 14 |  | Шуруп 4\*13 (петля) | шт. | 8 |
| 15 |  | Шуруп 4\*16 (ножка) | шт. | 20 |
| 16 |  | Гвозди  | шт. | 110 |
|  |  | Инструкция | шт. | 1 |

*\*- предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фант мебель***ИП Феоктистов А.А.***Россия, Республика Марий Элг.Волжск, ул.Горная, д.1**www.fant-mebel.ru** | **Набор мебели для спальни серии**ОЛЬГА – 15КОМОД № 2Инд.Н15-04/15-3.2 Пр.НМФ0004.01.154.03.2.00  | **ЕАС** |
| Соответствует ТР ТС 025/2012,ГОСТ 16371-2014ЕАЭС № RU Д-RU.ПЩ01.В.19406 | *Дата выпуска\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.*Гарантийный срок 12 мес.Срок службы 5 лет. |

✄

отрезать и приклеить

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!**

**Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.**

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала.

 Необходимый инструмент для сборки изделия: молоток, крестообразная отвертка, суровая нить-рулетка.

 Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

 Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

1. На бок (поз.1,2) и средник (поз.3) установите направляющие на шуруп 3\*16. На дно (поз.5) установите ножки на шурупы 4\*16.
2. На бока (поз.1,2) установите подпятники на гвозди. На бок (поз.2) и средник (поз.3) установите направляющие на шуруп 3\*16. На бок (поз.1) и средник (поз.3) установите полкодержатели.
3. На чистую ровную поверхность установите кромочным материалом вверх бока (поз.1,2) и приставьте дно (поз.5), закрепите евровинтами.На дно (поз.5) установите средник (поз.3), закрепите евровинтами.
4. Заверните шток стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия крышки (поз.4). Установите крышку (поз.4) на бока (поз.1,2) и средник (поз.3), закрепите эксцентриком.
5. Выровняв бока и проверив диагональ, прибейте заднюю стенку (поз.12(2),13). Стенки (поз.12) предварительно соедините профилем (поз.1п).
6. Соедините детали ящика (поз.7,8,9(2)) между собой на евровинты.
7. На накладки (поз.11) установите ручки на винты М4\*10 через шайбы.
8. Заверните шток стяжки эксцентриковой в монтажные отверстия накладки (поз.11), установите шканты. Приставьте накладку (поз.11) к деталям ящика (поз.9), закрепите эксцентриком.
9. Выровняв бока и проверив диагональ, прибейте дно ящика (поз.14) к нижней полости каркаса ящика на гвозди.Закрепите направляющие к деталям ящика (поз.9) на шурупы 3\*16.
10. Установите ящики.
11. Закрепите ответные планки петель к боку (поз.1) на шурупы 4\*13.
12. Закрепите петли на дверь (поз.10) на шурупы 4\*13, установите ручку.
13. Установите дверь (поз.10) на комод.

**1**

**2**

**3**

**4**

**5**

**6**

**6**

**7**

**8**

**9**

**9**

***10***

***11***

***11***

***11***

***11***

12

12

13

14

1п

1. Видимые шляпки евровинтов закройте заглушками.